|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | ***Конденсатори*** |  |  |
|  |  |  |  |
| *C1-C3* | *C-0805 50 В 1vrФ 10% X7R Hitano* | *3* |  |
|  |  |  |  |
|  | ***Мікросхеми*** |  |  |
|  |  |  |  |
| *DA1* | *KP1014KT1A Электроника и связь* | *1* |  |
| *DD1* | *74HC860 Philips* | *1* |  |
| *DD2* | *74HCT74PW NXP* | *1* |  |
| *DD3* | *CD74AC02M96 TI* | *1* |  |
| *DD4* | *SN74HC10QDREP Texas Instruments* | *1* |  |
| *DD5,DD6* | *TC74AC04F Toshiba* | *2* |  |
| *DD7* | *SN74HC10QDREP Texas Instruments* | *1* |  |
| *DD8,DD9* | *74AC191SC Fairchild* | *2* |  |
| *DD10* | *CD4061A NXP* | *1* |  |
| *DD11* | *SN74HC10QDREP Texas Instruments* | *1* |  |
| *DD12,DD13* | *74AC191SC Fairchild* | *2* |  |
| *DD14* | *SN74HC10QDREP Texas Instruments* | *1* |  |
|  |  |  |  |
|  | ***Резистори*** |  |  |
|  |  |  |  |
| *R1* | *R-0805 0,125 Вт 390 кОм 5 % Hitano* | *1* |  |
| *R2* | *R-0805 0,125 Вт 433,5 кОм 5 % Hitano* | *1* |  |
| *R3* | *R-0805 0,125 Вт 76,5 кОм 5 % Hitano* | *1* |  |
| *R4* | *R-0805 0,125 Вт 39 кОм 5 % Hitano* | *1* |  |
| *R5* | *R-0805 0,125 Вт 100 кОм 5 % Hitano* | *1* |  |
| *R6,R7* | *R-0805 0,125 Вт 82 кОм 5 % Hitano* | *2* |  |
| *R8-R10* | *R-0805 0,125 Вт 100 кОм 5 % Hitano* | *3* |  |
|  |  |  |  |
|  | ***Діоди*** |  |  |
|  |  |  |  |
| *VD1,VD2* | *BZX384 NXP* | *2* |  |
| *VD3-VD7* | *1N4148W Yangjie* | *5* |  |
|  |  |  |  |
|  | ***Транзистори*** |  |  |
|  |  |  |  |
| *VT1* | *BC856B Infineon* | *1* |  |
|  |  |  |  |
|  | ***Роз'єми*** |  |  |
|  |  |  |  |
| *XP1-XP3* | *PLS-2 Ningbo Zhenqin Electronic* | *3* |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

