|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | ***Конденсатори*** |  |  |
|  |  |  |  |
| *C1* | *C-0805 16 В 15нФ 10% X7R Yageo* | *1* |  |
| *C2* | *C-0805 16 В 33нФ 10% X7R Yageo* | *1* |  |
| *C3* | *C-0805 16 В 1нФ 10% X7R Yageo* | *1* |  |
| *C4* | *C-0805 16 В 560нФ 10% X7R Yageo* | *1* |  |
| *C5-C8* | *C-0805 16 В 33нФ 10% X7R Yageo* | *4* |  |
| *C9* | *Type A 16 В 10мкФ 20% Panasonic* | *1* |  |
|  |  |  |  |
|  | ***Мікросхеми*** |  |  |
|  |  |  |  |
| *DA1* | *LM311D Texas Instruments* | *1* |  |
| *DD1* | *CD4011B Texas Instruments* | *1* |  |
| *DD2, DD3* | *CD4029B Texas Instruments* | *2* |  |
| *DD4, DD5* | *CD4511B Texas Instruments* | *2* |  |
|  |  |  |  |
|  | ***Семи-сегментні індикатори*** |  |  |
|  |  |  |  |
| *HG1, HG2* | *LEDS3632AUR1C Wayjun Technology* | *2* |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | ***Резистори*** |  |  |
|  |  |  |  |
| *R1* | *R-0805 0,125 Вт 1 МОм 5% Yageo* | *1* |  |
| *R2* | *R-0805 0,125 Вт 47 кОм 5% Yageo* | *1* |  |
| *R3* | *R-0805 0,125 Вт 470 кОм 5% Yageo* | *1* |  |
| *R4* | *R-0805 0,125 Вт 30 кОм 5% Yageo* | *1* |  |
| *R5* | *R-0805 0,125 Вт 22 кОм 5% Yageo* | *1* |  |
| *R6* | *R-0805 0,125 Вт 47 кОм 5% Yageo* | *1* |  |
| *R7* | *R-0805 0,125 Вт 4,7 кОм 5% Yageo* | *1* |  |
| *R8* | *3296W 0,5 Вт 47 кОм 10% Bourns* | *1* |  |
| *R9* | *R-0805 0,125 Вт 12 кОм 5% Yageo* | *1* |  |
|  |  |  |  |
|  | ***Транзистори*** |  |  |
|  |  |  |  |
| *VT1* | *MMBF5484 ON Semiconductor* | *1* |  |
| *VT2, VT3* | *BC846 Nexperia* | *2* |  |
|  |  |  |  |
|  | ***Роз'єми*** |  |  |
|  |  |  |  |
| *XP1* | *TSW-104-15-T-S Samtec Inc.* | *1* |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

